문서번호	시설관리부-4691
보존기간	1년	기획경영팀
			협조
결재일자	2024.10.18.
공개여부	공개
			ㅇㅇㅗ

구민이 행복한 문화체육 플랫폼 1등 공단

2024년 동절기 안전관리 종합대책 추진 계획

종로구시설관리공단

[시설관리부]

2024년 동절기 안전관리 종합대책 추진계획

동절기 각종 재난·사고 발생을 예방하고 시설물 안전관리를 철저히 하여

종로구민이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 안전관리 종합대책을 수립하고 추진하고자 함

1		추진개요

□ 추진기간: 2024. 11. 4.~2025. 3. 23.

□ 추진방향: 종로구민 모두가 안전하고 따뜻한 겨울나기

□ 추진사항

○ 비상연락체계 구축: 상황전파체계 구축 및 매뉴얼, 비상연락망 정비

○ 안전관리 점검강화: 동절기 시설물 안전점검, 화재예방 안전점검

○ 제설한파 대책추진: 제설장비 확보 및 혹한기 시설물 관리 철저

평년(0.1~0.9℃)과 비슷하거나 높을 확률이 있겠으나, 대륙고기압과

기온

이동성 고기압의 영향을 주기적으로 받아 기온변화가 크겠음

평년(71.2~102.9㎜)과 비슷할 확률이 높으며 맑고 건조한 날이 많겠으나

강수량

찬 대륙고기압 확장 시 서해안과 강원영동에는 지형적인 영향으로 다소 많은

눈이 내릴 때가 있겠음

※ 출처 : 기상청 2024년 겨울 기후전망(2024. 8. 23. 발표)

➡ 한파·강설 등 돌발 기상상황 대비 선제적 대응 및 신속한 복구태세 확립

□ 추진대상: 공단 전 사업장

부서명	시설관리부	고객지원부	건강사업부			주차사업부
			생활관팀	구민회관팀	문화체육센터팀
사업장	□동청사 관리 □공유재산관리 □인사동문화지구 □보훈회관 □공원시설물	□탁구전용구장	□국민생활관 □와룡스포츠센터 □한강다목적 운동장	□종로구민회관 □동부여성 문화센터	□종로문화 체육센터 □삼청테니스장	□공영주차장 □거주자우선 주차장

2		추진내용

□ 비상연락체계 구축 및 매뉴얼 정비

□ 상황전파 체계도 운영

					이 사 장							유관기관ㆍ단체 ∙ 종로소방서(119) ∙ 종로경찰서(112) ∙ 종로구청 - 종합상황실: 2148-1111~3 ∙ 한국전력(123) - 중부지점: 757-6701 ∙ 한국가스안전공사: 1544-4500 ∙ ㈜예스코: 1544-3131 ∙ 중부수도사업소: 3146-2000
			⑤ 대책본부 설치 및 지휘				②상황보고
최초상황인지
		① 상황전파
					시설관리부 (대책본부)
		① 상황전파							② 상황별 소관기관 협조요청
			⑥ 지 휘				④ 선 조치 및 결과보고
					사 고 부 (상황실)
		① 상황전파							③ 상황전파 및 협조
			선 조치 및 후속조치

□ 안전관리 매뉴얼 정비(현행화 추진)

○ 정비기간: 2024. 11. 18.~2024. 11. 29.

○ 정비대상: 공단 전 부서

○ 정비내용: 4종 14개

구 분		재난유형별 대응매뉴얼	수영장 안전매뉴얼	헬스장 안전매뉴얼	실별응급상황 대처매뉴얼
시설관리부		○	-	-	-
고객지원부		○	-	-	-
건강 사업부	생활관팀	○	○	○	○
	구민회관팀	○	○	○	○
	문화체육센터팀	○	○	○	○
주차사업부		○	-	-	-

□ 안전관리 점검강화

□ 시설물 안전점검 개요

○ 점검대상: 공단 전 부서 사업장

○ 점검시기: 동절기 안전점검(‘24. 11.), 화재예방 점검(’25. 1.)

○ 점 검 반: 시설관리부 및 해당부서 합동 점검 실시

□ 동절기 시설물 안전점검 추진

○ 점검기간: 2024. 11. 4.~2024. 11. 12.

○ 중점점검: 건축물, 전기설비, 기계설비, 소방설비 등 점검

○ 점검내용: 붙임1 참조

□ 동절기 화재예방 안전점검 추진

○ 점검기간: 2025. 1. 6.~2025. 1. 14.

○ 중점점검: 소화전, 소화기, 소방계획서, 위험물 취급상태 등

○ 점검내용: 붙임2 참조

□ 제설·한파 대책 추진

□ 설해피해 발생 시 상황전파 체계 운영

○ 설해 피해 보고 (해당부서 ➠ 시설관리부, 경영관리부)

- 일시, 장소, 원인, 피해정도, 응급조치사항 등

○ 재난상황보고 (시설관리부, 경영관리부 ➠ 이사장, 본부장)

- 현재 피해상황 , 재난복구 진행상황 등

○ 유관기관 협조 (해당부서 ➠ 유관기관)

- 긴급복구지원 유관기관(구청, 경찰서, 소방서 등) 파악 및 연락

○ 장비․인력 지원요청 (해당부서)

- 필요 시 유관기관(구청, 소방서 등) 지원요청 및 민간장비 임대 등

□ 부서별 제설 중점구역 설정 및 신속한 제설 추진

○ 제설 중점 구역 설정 운영: 붙임3 참조

- (건물형 시설물) 사업장 진입 및 주차장 인접도로 제설 및 제설제 살포

- (삼청 테니스장) 주코트, 보조코트, 지상주차장 등

- (공영, 거주자우선주차장) 주차장 진입도로, 옥상 주차장 등

○ 강설 시 (주의/경보) 발령

- 강설 발령 기준: 기상청 일기예보 및 재해대책 본부 발령 사항 참고

- 주의/경보발령: 시설관리부(유선, 메시지 등) ➠각 부서별

□ 17:00 이전 주의/경보 ➠ 부서장 판단 하에 제설 추진

∙ 적설시 부서 동원가능인력 제설작업 실시

□ 야간 및 새벽 주의/경보 ➠ 야간 근무자가 부서장에게 보고

∙ 야간 근무자가 제설제 살포 등 야간 낙상 위험제거 및 익일 새벽

영업 활동에 지장이 없도록 사전 준비 등

- 익일 제설 작업: 부서장이 비상소집이 가능한 인력구성 및 비축물

확인 등 전사적인 제설 추진

□ 사업장별 제설기구 비치 현황 및 동절기 중 비축물 상시관리 추진

○ 부서(3개부)별 제설기구 비치 현황

구 분	제설기구(물품) 2024. 10. 기준					비 고
	넉가래(개)	눈삽(개)	장빗자루(개)	염화칼슘(포)	제설기(대)
보유 수량	103	93	107	54	2	부족분 발생 시 구매 및 부서 간 협조 요청

○ 부족분 발생 시 구매 및 부서 간 협조 요청 등

○ 사업장별 제설기구(물품) 비치 현황: 붙임4 참조

□ 한파 위기경보 체계 운영

○ 한파경보 발령체계: 시설관리부 ➠ 각 부서장

- 한파 경보 시 시설물 동파예방 철저, 간헐적 난방 추진 등

경보수준	주 요 내 용	비 고
관심(Blue) 평시	○ 평상 시	징후 감시활동
주의(Yellow) 1단계 한파특보 (주의보)	○ 뚜렷한 저온의 한랭기단이 위도가 낮은 지방으로 몰아닥쳐 급격한 기온의 하강을 일으키는 현상	감시활동 경보전파
	○ 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 평년값 보다 3℃가 낮을 것으로 예상 ○ 아침 최저기온이 -12℃ 이하가 2일 이상 지속 예상 ○ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상
경계(Orange) 2단계 (한파경보)	○ 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 평년값 보다 3℃가 낮을 것으로 예상 ○ 아침 최저기온이 -15℃ 이하가 2일 이상 지속예상 ○ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상
심각(Red) 3단계	○ -15℃ 이하의 기온이 지속되어 한파 질환지 및 시설물에 대한 피해가 발생한 경우 ○ 인명피해 다수 발생, 심각한 위기 발생시

○ 한파경보 시 한파대비 시설물 관리 및 세부점검 실시

- 점 검 자: 부서장, 시설 담당자 등

- 중점사항

□공조기, 장비류, 차량 한파 피해 예방 점검 철저

□정전 사고 대비 비상발전기 등 점검 철저

□수도계량기, 급수 및 소방 배관설비 등 동파예방

□낙빙, 결빙 구간 순찰 강화 및 제거

3		행정사항

○ 전 부서는 겨울철 종합대책에 의거 동절기 대비 준비 업무 철저

○ 비상연락체계 정비, 유관기관 협조체계 강화, 유사 시 신속한

보고 체계 확립 철저 추진

○ 각 부서 근무자는 신속한 응소 및 정위치 근무 철저. 끝.

붙임1	동절기 시설물 안전점검 내용

구 분	점 검 내 용	비 고
건 축 물	□균열․배부름 등으로 인한 붕괴 우려여부 점검 □축대․옹벽 기초부분의 쇄굴 및 지반침하 여부 □건축물 및 주변 옹벽, 축대의 붕괴, 전도 등의 여부 점검 □지붕 홈통 기능 장애상태의 이상유무 등.
전기설비	□MCC 판넬 및 각종 수신함 동작상태 점검 등.
기계설비	□각종 펌프류의 정상가동 상태 점검 등.
소방설비	□화재 수신반 및 비상발전기 안전상태 및 정상작동 점검 등.
기타점검	□시설물의 배관 누수여부 □배면토의 침하와 침수 그리고 배수구면의 막힘 여부 □구축물 및 기타 시설물 안전상태 및 환경정비상태 등.

붙임2	동절기 화재예방 안전점검 내용

구 분	점검대상	점검내용	비 고
소방설비	화재탐지기, 소화전 상태	□화재 탐지기 정상작동 여부 □소화전 관리상태
	소화기 상태	□지정장소 비치여부 □충약 및 충압상태 □월별 점검여부
	피난시설 상태	□피난통로 확보 여부
전기설비	미사용 전기장치	□전원 차단여부
	배선, 퓨즈, 스위치 등	□청소상태 □문어발식 콘센트 사용
가스설비	가스 안전점검	□정기점검 여부
기타안전관리사항	소방계획서 작성	□2025년도 작성여부
	휘발성 물질 등 관리	□보관․관리상태
	화재취약 물질 보관상태	□재활용품(박스 등 관리 상태)

붙임3	부서별 제설 중점구역 설정

구 분		장 소	제설 중점구역	비 고
시설관리부		인사동문화지구	야외무대, 인접도로
		종로구보훈회관	인접도로
		웰니스센터	주차장진입로, 인접도로
		북악팔각정	주차장진입로, 인접도로	위탁시설
		인왕산초소책방	주차장진입로, 인접도로
건강사업부	생활관팀	국민생활관	지상주차장, 주차장진입로, 인접도로
		와룡스포츠센터	주차장진입로, 인접도로
	구민 회관팀	종로구민회관	관내도로, 인접도로, 주차장진입로
		동부여성문화센터	인접도로
	문화체육 센터팀	종로문화체육센터	주차장진입로, 인접도로
		삼청테니스장	주코트, 보조코트, 지상주차장
주차 사업부		옥인, 효자, 신교, 사랑채, 사직 ,인왕산길, 삼청, 삼청제3, 청와대 팔판동, 부암, 무계원, 홍지, 평창해누리, 평창빛들, 행촌, 교남, 동숭, 누상, 백동, 이화, 명1, 국제, 선비재, 명3, 와룡, 창일, 창이, 낙산, 창삼, 창신고개, 숭인, 숭인도담, 동묘, 방송대, 서인사마당, 세운상가, 대학로8가, 원서공원, 낙원상가, 신문로, 청와대 춘추문, 시민열린마당뒤, 명광교회 옆, 구기동 139-9, 광화문빌딩 앞, 종각뒤, 평창동, 평창동 460-3, 하나로빌딩옆	주차장진입로, 옥상주차장, 인접도로, 지상주차장	거주자 공영 주차장

붙임4	사업장별 제설기구(물품) 비치 현황

2024. 10. 기준

사 업 장		제설장비(물품)					비 고
		넉가래	눈삽	대비	염화칼슘	제설기
합계		103	93	107	54	2
시 설 관리부	인사동 문화지구	5	5	5	3	-
	종로구 보훈회관	2	2	2	-	-	이화공영주차장 염화칼슘사용
	북악팔각정	3	3	3	-	-	위탁시설물
	인왕산 초소책방	4	2	2	-	-
건 강 사업부	올림픽기념 국민생활관	30	30	30	40	-	염화칼슘 11월말 추가 확보 예정
	와룡 스포츠센터	-	-	-	-	-
	한강 다목적운동장	-	-	-	-	-
	종로 구민회관	6	10	4	-	-	수영장용 소금 사용
	종로문화 체육센터	23	14	30	1	-	염화칼슘은 12월초 추가 확보 예정
	동부여성 문화센터	2	2	2	-	-
	삼청테니스장	3	5	4	-	-
주차사업부		25	20	25	10	2	염화칼슘 1TON 11월말 추가 확보 예정

※ 구매 예정 포함

※ 필요시 구매 또는 구청협조를 통한 장비(물품)보유